別表（第７条関係）

コンクリートブロック塀の点検表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | | | |
| 適合 | | 不適合 | |
| １　高さ | ２．２ｍ以下 | はい | | いいえ | |
| ２　壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 | はい | | いいえ | |
| 高さ２ｍ以下で１０ｃｍ以上 | はい | | いいえ | |
| ３　鉄筋 | 縦筋は壁頂部および及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい | | いいえ | |
| 壁内に径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横８０ｃｍ以内の間隔で入っている | はい | | いいえ | |
| ４　控壁（高さが１．２ｍを超える塀の場合） | 長さ３．４ｍ以内ごとに、控壁が塀の高さの１／５以上突出してある | はい | | いいえ | |
| ５　基礎 | コンクリート造の基礎がある  基礎の根入れ深さは30cm以上か | はい | | いいえ | |
| ６　傾き、ひび割れ | 傾き、ひび割れがある | いいえ | | はい | |
| 評価 | ６項目のうち１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | | | | |
| 組積造の塀の点検表 | | | | | |
| 点検項目 | 点検内容 | | 点検結果 | | |
| 適合 | | 不適合 |
| １　高さ | １．２ｍ以下 | | はい | | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 十分ある | | はい | | いいえ |
| ３　控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している | | はい | | いいえ |
| ４　基礎 | 基礎がある | | はい | | いいえ |
| ５　傾き、ひび割れ | 傾き、ひび割れがある | | いいえ | | はい |
| 評価 | ５項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です | | | | |
|  | | | | | |
| 補助金対象確認 | | | | | |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | | 補助対象外 | |
| 設置場所 | 避難路沿道等に面したもの | はい | | いいえ | |
|  | | | | | |
| 上記のとおり報告します。  　　年　　月　　日  報告者（施工予定業者）  　住所  　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ | | | | | |
| 上記内容について適正であることを確認しました。  　　年　　月　　日  確認者（市担当者）  　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ | | | | | |